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Doel
Door middel van deze classificatie vaststellen van de gevarenzone-indeling met betrekking gasontploffingsgevaar <<in het bedrijfsonderdeel>>.
Verantwoordelijkheden
Dit document is opgesteld dd. <<dd-mm-jjjj>> door <<naam, functie>>,
<<Naam, functie>> is verantwoordelijk voor implementatie, beheer en update van dit document.
Toepassingsgebied
Deze lijst is van toepassing op <<bedrijfsonderdeel; opsomming afdelingen, ruimtes, installaties>>.
De installaties vallen onder de verantwoordelijkheid van <<naam, functie>>.
Referenties
EN-60079-10 	Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen, deel 10; Indeling van gevaarlijke gebieden
NPR 7910-1 	Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar, deel 1; Gasontploffingsgevaar.
Definities
Zie definitieblad achter classificatierapport.
Ex-classificatie
	
[bookmark: Selectievakje1]|_| Eerste classificatie
[bookmark: Selectievakje2]|_| Her-classificatie
[bookmark: Selectievakje3]|_| Classificatie gewijzigd
[bookmark: Selectievakje4]|_| Classificatie ongewijzigd	
[bookmark: Selectievakje5]|_| Aanbevelingen enz. gewijzigd
[bookmark: Selectievakje6]|_| Projectclassificatie

	
Tekeningnummer: 


	De classificatie is gebaseerd op het gebruik resp. aanwezigheid van onderstaande stoffen.
	ontst.
temp.
°C
	temperatuurgroep
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	explosie grenzen vol. %
	max. hoeveel- heden

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Beschrijving
	

	Functie
	

	Product (hoeveelheid)
	

	Indeelplicht (J/N): medium
	
	
	Rel. gasdichtheid
	

	T-klasse : Medium
	
	
	Norm T2

	G-groep : Medium
	
	
	Norm IIC

	Max. omgevingstemp. [ºC]
	
	Norm 40

	Overzicht van brandbare substanties

	
	Brandbare substantie
	
	LEL
	Vluchtigheid
	
	
	

	ID
	Naam
	Samen-stelling
	Vlam-punt
°C
	kg/m3
	Vol.%
	Damp-druk
20°C kPA
	Kook-punt
°C
	Relatieve dichtheid van gas of damp t.o.v. lucht
	Ontstekings-temperatuur °C
	Gasgroep en temperatuur-klasse

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overzicht van gevarenbronnen

	
	Gevarenbron
	
	Brandbare substantie
	Ventilatie
	Gevaarlijk gebied

	No
	Beschrijving
	Plaats
	Klasse
 van gevaren-bron
	Ref.
	Bedrijfstemp.
en -druk
	Toestand
	Soort
	Graad
	Be-schik-baar-heid
	Zone-soort   (2)0-1-2
	Omvang zone m
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	Relevante ventilatietekeningen

	Tekeningnummer
	Omschrijving

	
	

	
	

	Vastgestelde zonering

	Gebiedsomschrijving
	Zone-indeling
	Opmerking

	
	0
	1
	2
	20
	21
	22
	NGG
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	Relevante zone indelingstekeningen

	Tekeningnummer
	Omschrijving

	
	

	
	


Toelichting
<<Toelichting>>
Gebruiksomstandigheden
<<Beschrijving>>
Bijlagen
Bijlage 1: Definities gasontploffingsgevaar (volgens NPR 7910-1)
NGG Niet Gevaarlijk Gebied
Gebied waarbinnen geen ontplofbare atmosfeer geacht wordt voor te komen in zodanige mate dat speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.
Gevaarlijk Gebied
Gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer aanwezig is of kan zijn, waardoor speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.
Hierin worden de volgende zones onderscheiden:
Zone 0 	Een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende langere perioden aanwezig is
	Gedachtebepaling: gedurende in totaal meer dan 1.000 uur per jaar.
Zone 1 	Een gebied waarbinnen de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer onder normaal bedrijf groot is
	Gedachtebepaling: gedurende in totaal 10 tot 1.000 uur per jaar.
Zone 2 	Een gebied waarbinnen de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer onder normaal bedrijf gering is en waarbinnen een dergelijk atmosfeer, indien zij aanwezig is, slechts korte tijd zal bestaan
	Gedachtebepaling: gedurende in totaal minder dan 10 uur per jaar.
SLS	Sluis tussen gebieden met verschillende zoneklassen.
Een scheiding binnen een gebouw tussen twee verschillend geclassificeerde ruimten, waardoor voorkomen wordt dat de zwaardere zone de lichtere beïnvloed. Aan dit gebied zijn technische voorwaarden verbonden die vastliggen in Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-1 paragraaf 10.3.2.5
Bijlage 2: Definities stofontploffingsgevaar (volgens NPR 7910-2)
NGG Niet Gevaarlijk Gebied
Gebied waarbinnen geen ontplofbare atmosfeer geacht wordt voor te komen in zodanige mate dat speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.
Gevaarlijk Gebied
Gebied waarbinnen een ontplofbaar stof-luchtmengsel aanwezig is of kan zijn, waardoor speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.
Hierin worden de volgende zones onderscheiden:
Zone 20 	Gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf een ontplofbaar stof-luchtmengsel voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig is
	Gedachtebepaling: gedurende in totaal meer dan 1.000 uur per jaar.
Zone 21 	Gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel groot is, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof
	Gedachtebepaling: gedurende in totaal 10 tot 1.000 uur aanwezig brandbaar stof-luchtmengsel per jaar of stofafzettingen die in totaal meer dan 1.000 uur per jaar aanwezig zijn.
Zone 22 	Gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel gering is en waar dergelijke mengsels slechts kortstondig kunnen bestaan ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling gedurende lange periode aanwezig afgezet stof
	Gedachtebepaling: gedurende in totaal minder dan 10 uur aanwezig brandbaar stof-luchtmengsel per jaar of stofafzettingen die in totaal minder dan 1.000 uur per jaar aanwezig zijn.
Bijlage 3: Aard brandbare stoffen
Brandbare vloeistoffen en tot vloeistof verdichte brandbare gassen worden ingedeeld in 5 klassen:
K0 	Kookpunt < 308 K (35 ºC) en vlampunt lager dan 273 K (0 ºC)
K1 	Vlampunt < 294 K (21 ºC) doch niet vallend in klasse 0
K2 	Vlampunt > 294 K (21 ºC) en < 328 K (55 ºC)
K3 	Vlampunt > 328 K (55 ºC) en < 373 K (100 ºC)
K4 	Vlampunt > 373 K (100 ºC)
Bijlage 4: Toe te passen beschermingswijzen (NEN-EN 1127-1)
	In zone
	Groep
	Toepasbare categorie
	Indien ontworpen voor

	0
	IIA, IIB of IIC
	1 G
	Gas-lucht-, resp. damp-lucht- resp. nevel-luchtmengsel

	1
	IIA, IIB of IIC
	1 G of 2 G
	Gas-lucht-, resp. damp-lucht- resp. nevel-luchtmengsel

	2
	IIA, IIB of IIC
	1 G of 2 G of 3 G
	Gas-lucht-, resp. damp-lucht- resp. nevel-luchtmengsel

	20
	II
	1 D
	Stof-luchtmengsel

	21
	II
	1 D of 2 D
	Stof-luchtmengsel

	22
	II
	1 D of 2 D of 3 D
	Stof-luchtmengsel


Bijlage 5: Temperatuurklassen
T6 (<85 ºC)
T5 (<100 ºC)
T4 (<135 ºC)
T3 (<200 ºC)
T2 (<300 ºC)
T1 (<450 ºC)
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